Согласование ***строительства (ремонта, реконструкции) зданий, строений, сооружений на ВВП*** может проводиться в три этапа:

первый этап - согласование местоположения объекта и выдача технических условий на проектирование;

второй этап – согласование проектной документации (стадии «Предпроектное предложение», «Проект» и «Рабочий проект» (Рабочая документация);

третий этап - согласование строительства (ремонта, реконструкции) – стадии «ПОС» и/или «ППР».

На первом этапе согласования других документов, кроме перечисленных в [письмо-заявление](file:///%5C%5CGBU-DOC%5CKarty%5C%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx) не требуется.

На втором этапе согласования, кроме документов, перечисленных в п. 4.1. настоящего Регламента, дополнительно представляются:

1) правоустанавливающий документ на земельный участок, необходимый для строительства, выданный в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации (при согласовании строительства).

2) копии ранее выданных Администрацией согласований (при их наличии).

3) проектные материалы:

- раздел «Общая пояснительная записка», в части, содержащей общие сведения о проектируемом (реконструируемом) объекте при пересечении им акватории и береговой полосы ВВП, в том числе назначение, местоположение, габариты, отметки и т.д., планируемых работах;

- разделы «Акватория и водные подходы», «Рейд» (при строительстве причального сооружения);

- расчет РСУ (для мостов);

- расчет уровня высоких вод, расстояние от нижней точки провеса проводов ВЛ до уровня высоких вод (для воздушных линий электропередач, линий связи, тросовых паромных переправ);

- архитектурные чертежи объекта (генеральный план, продольный профиль, поперечный разрез с нанесенными отметками в Балтийской системе (БС) и привязкой к проектному уровню);

- раздел «Навигационное оборудование» (при необходимости).

4) план русловой съемки участка давностью не более одного года с нанесенным на него объектом (при необходимости).

Допускается, в отдельных случаях, объединение первого и второго этапов согласования.

На третьем этапе согласования, кроме документов, перечисленных в п. 4.1. настоящего Регламента, дополнительно предоставляются:

- раздел «ПОС» и/или «ППР» проекта в части, содержащей сведения о планируемых работах на акватории и береговой полосе, в том числе типы используемых технических средств, их характеристики, технология применения, схемы производства работ;

- раздел «Мероприятия по обеспечению безопасности судоходства при производстве работ по строительству (ремонту, реконструкции) на ВВП»;

- разрешение на строительство, выданное (оформленное) в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации (при согласовании строительства);

- пояснительная записка, содержащая сведения о видах используемых технических средств на акватории, технологии их применения с приложением схем производства работ и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства при их проведении (при необходимости).

- другие материалы (при необходимости)